## Uses of Class
com.rscja.deviceapi.UhfBase

- Packages that use UhfBase
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.deviceapi |

- - ### Uses of UhfBase in com.rscja.deviceapi

    Subclasses of UhfBase in com.rscja.deviceapi
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `RFIDWithUHFA4` UHF模块 A4操作类 UHF module operation type 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFA8` UHF模块 A8操作类 UHF module operation type 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFAxBase`
    `class` | `RFIDWithUHFRLM`
    `class` | `RFIDWithUHFUART` UHF模块手持机，串口通信操作类 UHF module handheld, serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUrxNetwork` UHF模块URx网口通信操作类 URx network operation of UHF module 第一步：先通过`RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFUrxNetwork.init(Context context)`连接读写器串口。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`-> `RFIDWithUHFUrxNetwork.init(Context context)`. 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxNetwork.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxNetwork.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUart` URx 模块，串口通信操作类 URx module , serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUrxUart.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUrxUart.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxUart.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxUart.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUsbToUart` URx 模块，串口通信操作类 URx module , serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUSB` UHF模块手持机，USB通信操作类 UHF module handheld, USB operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUSB.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUSB.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUSB.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUSB.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.