## Uses of Interface
com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHFURAxExtend

- Packages that use IUHFURAxExtend
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.deviceapi.interfaces |

- - ### Uses of IUHFURAxExtend in com.rscja.deviceapi

    Classes in com.rscja.deviceapi that implement IUHFURAxExtend
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `RFIDWithUHFA4NetWork` 操作URA4设备以及UHF模块相关接口。(通过其他android设备控制A4) Operate URA4 devices and related interfaces of UHF modules. 操作步骤： Steps: 第一步：先通过`RFIDWithUHFA4NetWork.setIPAndPort(String ip, int port)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFA4NetWork.init(Context context)`连接读写器串口。同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFA4NetWork.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback btStateCallback)`监听连接状态。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFA4NetWork.setIPAndPort(String ip, int port)`-> `RFIDWithUHFA4NetWork.init(Context context)`.
    `class` | `RFIDWithUHFA4RS232` 操作URA4设备以及UHF模块相关接口。(通过其他android设备控制A4) Operate URA4 devices and related interfaces of UHF modules. 操作步骤： Steps: 第一步：先通过`RFIDWithUHFA4RS232.setUart(String path)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFA4RS232.init(Context context)`连接读写器串口。同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFA4RS232.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback btStateCallback)`监听连接状态。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFA4RS232.setUart(String path)`-> `RFIDWithUHFA4RS232.init(Context context)`.
    `class` | `RFIDWithUHFA8NetWork` 操作URA8设备以及UHF模块相关接口。(通过其他android设备控制A8) Operate URA8 devices and related interfaces of UHF modules. 操作步骤： Steps: 第一步：先通过`RFIDWithUHFA8NetWork.setIPAndPort(String ip, int port)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFA8NetWork.init(Context context)`连接读写器串口。同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFA8NetWork.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback btStateCallback)`监听连接状态。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFA8NetWork.setIPAndPort(String ip, int port)`-> `RFIDWithUHFA8NetWork.init(Context context)`.
    `class` | `RFIDWithUHFA8RS232` 操作URA8设备以及UHF模块相关接口。(通过其他android设备控制A8) Operate URA8 devices and related interfaces of UHF modules. 操作步骤： Steps: 第一步：先通过`RFIDWithUHFA8RS232.setUart(String path)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFA8RS232.init(Context context)`连接读写器串口。同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFA8RS232.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback btStateCallback)`监听连接状态。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFA8RS232.setUart(String path)`-> `RFIDWithUHFA8RS232.init(Context context)`.

  - ### Uses of IUHFURAxExtend in com.rscja.deviceapi.interfaces

    Subinterfaces of IUHFURAxExtend in com.rscja.deviceapi.interfaces
    Modifier and Type | Interface and Description
    --- | ---
    `interface` | `IRFIDWithUHFA4NetWork`
    `interface` | `IRFIDWithUHFA4RS232`
    `interface` | `IRFIDWithUHFA8NetWork`
    `interface` | `IRFIDWithUHFA8RS232`
    `interface` | `IUHFA4`