## Uses of Class
com.rscja.deviceapi.entity.InventoryModeEntity

- Packages that use InventoryModeEntity
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.deviceapi.entity |
  com.rscja.deviceapi.interfaces |

- - ### Uses of InventoryModeEntity in com.rscja.deviceapi

    Methods in com.rscja.deviceapi that return InventoryModeEntity
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFUSB.`getEPCAndTIDUserMode()`
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFUrxUsbToUart.`getEPCAndTIDUserMode()`
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFUrxUart.`getEPCAndTIDUserMode()` 获取当前循环盘点的模式(EPC或者EPC+TID或者EPC+TID+USER) Acquire current scan mode(EPC or EPC+TID or EPC+TID+USER)
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFUrxNetwork.`getEPCAndTIDUserMode()`
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFUART.`getEPCAndTIDUserMode()`
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFBLE.`getEPCAndTIDUserMode()` 设置R6工作模式
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFA8RS232.`getEPCAndTIDUserMode()` 获取当前设置的盘点模式 (Get the currently set inventory mode)
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFA8NetWork.`getEPCAndTIDUserMode()` 获取当前设置的盘点模式 (Get the currently set inventory mode)
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFA4RS232.`getEPCAndTIDUserMode()` 获取当前设置的盘点模式 (Get the currently set inventory mode)
    `InventoryModeEntity` | RFIDWithUHFA4NetWork.`getEPCAndTIDUserMode()` 获取当前设置的盘点模式 (Get the currently set inventory mode)

  - ### Uses of InventoryModeEntity in com.rscja.deviceapi.entity

    Methods in com.rscja.deviceapi.entity that return InventoryModeEntity
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `InventoryModeEntity` | InventoryModeEntity.Builder.`build()`

  - ### Uses of InventoryModeEntity in com.rscja.deviceapi.interfaces

    Methods in com.rscja.deviceapi.interfaces that return InventoryModeEntity
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `InventoryModeEntity` | IUHF.`getEPCAndTIDUserMode()` 获取当前循环盘点的模式(EPC或者EPC+TID或者EPC+TID+USER) Acquire current scan mode(EPC or EPC+TID or EPC+TID+USER)