## Uses of Class
com.rscja.deviceapi.entity.UHFTAGInfo

- Packages that use UHFTAGInfo
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.deviceapi.interfaces |

- - ### Uses of UHFTAGInfo in com.rscja.deviceapi

    Methods in com.rscja.deviceapi that return UHFTAGInfo
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUSB.`inventorySingleTag()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUrxUsbToUart.`inventorySingleTag()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUrxUart.`inventorySingleTag()` 单步识别标签 Identify tag in single mode
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUrxNetwork.`inventorySingleTag()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUART.`inventorySingleTag()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFRLM.`inventorySingleTag()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFBLE.`inventorySingleTag()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFA8RS232.`inventorySingleTag()` 单次盘点标签(Single Inventory Label)
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFA8NetWork.`inventorySingleTag()` 单次盘点标签(Single Inventory Label)
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFA4RS232.`inventorySingleTag()` 单次盘点标签(Single Inventory Label)
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFA4NetWork.`inventorySingleTag()` 单次盘点标签(Single Inventory Label)
    `static UHFTAGInfo` | UHFProtocolParseBase.`parserUhfTagBuff_EPC_TID_USER(byte[] tagsBuff, boolean isContainAnt)`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUSB.`readTagFromBuffer()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUrxUsbToUart.`readTagFromBuffer()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUrxUart.`readTagFromBuffer()` 获取缓冲区的标签数据 Get tag data from buffer `RFIDWithUHFUrxUart.startInventoryTag()`启动识别标签之后，在子线程循环调用此函数不断获取缓冲区的标签信息，每次返回一张标签数据 `RFIDWithUHFUrxUart.startInventoryTag()` After tag reading has been enabled, call this function in sub threads to get data information continously, return one tag information for each time. 在调用`RFIDWithUHFUrxUart.stopInventory()`之后，应当退出子线程。 After call `RFIDWithUHFUrxUart.stopInventory()`, exit sub threads.
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUrxNetwork.`readTagFromBuffer()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFUART.`readTagFromBuffer()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFRLM.`readTagFromBuffer()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFBLE.`readTagFromBuffer()`
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFA8RS232.`readTagFromBuffer()` 接收循环盘点的标签数据 Receive label data for cycle count 创建一个子线程调用此方法获取标签数据，此方法非阻塞模式。此方法只负责从数据缓冲区获取标签数据，如果数据缓冲区没有标签数据，将返回NULL。 Create a child thread to call this method to get tag data, this method is non-blocking mode.
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFA8NetWork.`readTagFromBuffer()` 接收循环盘点的标签数据 Receive label data for cycle count 创建一个子线程调用此方法获取标签数据，此方法非阻塞模式。此方法只负责从数据缓冲区获取标签数据，如果数据缓冲区没有标签数据，将返回NULL。 Create a child thread to call this method to get tag data, this method is non-blocking mode.
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFA4RS232.`readTagFromBuffer()` 接收循环盘点的标签数据 Receive label data for cycle count 创建一个子线程调用此方法获取标签数据，此方法非阻塞模式。此方法只负责从数据缓冲区获取标签数据，如果数据缓冲区没有标签数据，将返回NULL。 Create a child thread to call this method to get tag data, this method is non-blocking mode.
    `UHFTAGInfo` | RFIDWithUHFA4NetWork.`readTagFromBuffer()` 接收循环盘点的标签数据 Receive label data for cycle count 创建一个子线程调用此方法获取标签数据，此方法非阻塞模式。此方法只负责从数据缓冲区获取标签数据，如果数据缓冲区没有标签数据，将返回NULL。 Create a child thread to call this method to get tag data, this method is non-blocking mode.

    Methods in com.rscja.deviceapi that return types with arguments of type UHFTAGInfo
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | RFIDWithUHFUSB.`getTagDataFromFlash()`
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | RFIDWithUHFBLE.`getTagDataFromFlash()`
    `static java.util.ArrayList<UHFTAGInfo>` | UHFProtocolParseBase.`parseReadTagData_EPC(byte[] data)`
    `static java.util.ArrayList<UHFTAGInfo>` | UHFProtocolParseBase.`parseReadTagDataEPC_TID_USER(byte[] data)`
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | RFIDWithUHFBLE.`readTagFromBufferList_EpcTidUser()` Deprecated.
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | RFIDWithUHFUSB.`readTagFromBufferList()`
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | RFIDWithUHFBLE.`readTagFromBufferList()` 获取缓冲区的标签数据 Acquire tag data in buffer `RFIDWithUHFBLE.startInventoryTag()`启动识别标签之后，在子线程循环调用此函数不断获取缓冲区的标签信息，此函数只返回EPC数据 `RFIDWithUHFBLE.startInventoryTag()` after enable identify tag, acquire tag information in buffer by this function in sub thread, this fucntion will return EPC data only 在调用`RFIDWithUHFBLE.stopInventory()`之后，应当退出子线程。 after call `RFIDWithUHFBLE.stopInventory()`, exit sub tread. 备注： 读写器主板版 2.20-2.29 此函数支持输出Rssi,不需要调用readTagFromBufferList_EpcTidUser

  - ### Uses of UHFTAGInfo in com.rscja.deviceapi.interfaces

    Methods in com.rscja.deviceapi.interfaces that return UHFTAGInfo
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `UHFTAGInfo` | IUHF.`inventorySingleTag()` 单步识别标签 Identify tag in single mode
    `UHFTAGInfo` | IRFIDWithUHFRLM.`inventorySingleTag()`
    `UHFTAGInfo` | IUHFProtocolParse.`parseContinuousInventoryTagData(byte[] inData)` 循环盘点标签返回的数据
    `UHFTAGInfo` | IUHFProtocolParse.`parseInventorySingleTagData(byte[] inData)` 解析单次盘点标签返回的数据
    `UHFTAGInfo` | IUHF.`readTagFromBuffer()` 获取缓冲区的标签数据 Get tag data from buffer `IUHF.startInventoryTag()`启动识别标签之后，在子线程循环调用此函数不断获取缓冲区的标签信息，每次返回一张标签数据 `IUHF.startInventoryTag()` After tag reading has been enabled, call this function in sub threads to get data information continously, return one tag information for each time. 在调用`IUHF.stopInventory()`之后，应当退出子线程。 After call `IUHF.stopInventory()`, exit sub threads.

    Methods in com.rscja.deviceapi.interfaces that return types with arguments of type UHFTAGInfo
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | IUhfReader.`getTagDataFromFlash()` 获取R2、R6缓存的标签信息 Acquire tag information in buffer of R2 and R6
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | IUHFProtocolParse.`parseReadTagData_EPC(byte[] inData)` 解析循环盘点标签返回的标签数据
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | IUHFProtocolParse.`parseReadTagDataEPC_TID_USER(byte[] inData)`
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | IUhfBle.`readTagFromBufferList_EpcTidUser()`
    `java.util.List<UHFTAGInfo>` | IUhfReader.`readTagFromBufferList()` 获取缓冲区的标签数据 Acquire tag data in buffer `#startInventoryTag()` 启动识别标签之后，在子线程循环调用此函数不断获取缓冲区的标签信息，此函数只返回EPC数据 `#startInventoryTag()` after enable identify tag, acquire tag information in buffer by this function in sub thread, this fucntion will return EPC data only 在调用`#stopInventory()` 之后，应当退出子线程。 after call `#stopInventory()` , exit sub tread.

    Methods in com.rscja.deviceapi.interfaces with parameters of type UHFTAGInfo
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `void` | IUHFInventoryCallback.`callback(UHFTAGInfo uhftagInfo)`