# Package com.rscja.deviceapi

- Interface Summary
  Interface | Description
  --- | ---
  BluetoothReader.OnDataChangeListener | 接收蓝牙原始数据的接口 Interface of receiving initial data.
  FingerprintWithFIPS.EnrollCallBack | 采集指纹回调接口 call-back contact for acquiring fingerprint
  FingerprintWithFIPS.GRABCallBack | 指纹图像回调接口 fingerprint image call-back contact
  FingerprintWithFIPS.IdentificationCallBack | 验证指纹的回调接口 call-back contact of verify fingerprint
  FingerprintWithFIPS.PtCaptureCallBack | 获取指纹模版数据回调接口 Acquire call-back contact fingerprint template data
  FingerprintWithFIPS.TemplateVerifyCallBack | 指纹模版比对 fingerprint template comparison
  FingerprintWithMorpho.EnrollCallBack | 采集指纹回调接口 acquire fingerprint call-back contact
  FingerprintWithMorpho.GrabCallBack |
  FingerprintWithMorpho.IdentificationCallBack | 验证指纹的回调接口 call-back contact for fingerprint verification
  FingerprintWithMorpho.PtCaptureCallBack | 设置获取指纹模版回调接口 setup fingerprint template acquire call-back contact
  FingerprintWithMorpho.TemplateVerifyCallBack |
  FingerprintWithTLK1NC.IUPImageCallback | 指纹图像回调接口 fingerprint image call-back contact
  Printer.PrinterStatusCallBack |

- Class Summary
  Class | Description
  --- | ---
  Barcode1D | 一维条码操作类 1D barcode operation class
  Barcode2D | 二维条码操作类 2D barcode operation class.
  BluetoothReader | 蓝牙读写器操作类： Bluetoot reader operation 第一步：调用`BluetoothReader.init(Context context)` 函数初始化蓝牙相关服务，退出应用程序需要调用`BluetoothReader.free()`是否蓝牙相关资源 First step: Call `BluetoothReader.init(Context context)`to initiate BT service, call `BluetoothReader.free()` to exit application.
  BuildConfig |
  CardWithBYL | 白玉兰公交卡操作类
  Fingerprint | 指纹识别模块操作类, Fingerprint identify module operation type
  FingerprintSM206B | SM206B 指纹模块操作接口 第一步:调用init(Context context) 函数初始化指纹模块 第二步:调用指纹相关接口,比如：search()，getDeviceVersion()... 第三步:调用free()释放指纹模块相关资源 示例代码: public void Test() { Context context; FingerprintSM206B fingerprintSM206B= FingerprintSM206B.getInstance(); boolean result= fingerprintSM206B.init(context); if(!result){ //init fail return; } fingerprintSM206B.getImage(); fingerprintSM206B.getFingerTemplate(); fingerprintSM206B.getDeviceVersion(); //...........
  FingerprintWithFIPS | FIPS指纹识别模块操作类, FIPS fingerprint indentify module operation type,
  FingerprintWithFIPS.FingerprintInfo |
  FingerprintWithMorpho |
  FingerprintWithTLK1NC | 迪安杰
  FingerprintWithZAZ | 指昂
  Infrared | 红外模块操作类 Infared module operation type
  LedLight | 手柄LED灯控制类 Handdeld LED control type
  Module |
  Printer | 打印机操作类 Printer operation type
  PSAM | PSAM操作类 PSAM operation type
  R1HFAndPsamManage | R1设备高频和PSAM操作类 R1 device HF and PSAM operation interfaces 第一步:通过`R1HFAndPsamManage.connect(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`R1HFAndPsamManage.connect(Context context)` 第二步:获取相关接口对象`R1HFAndPsamManage.getHF14443A()`、`R1HFAndPsamManage.getHF14443B()`、`R1HFAndPsamManage.getHF15693()`、`R1HFAndPsamManage.getPSAM()` Step 2:Gets the associated interface object `R1HFAndPsamManage.getHF14443A()`、`R1HFAndPsamManage.getHF14443B()`、`R1HFAndPsamManage.getHF15693()`、`R1HFAndPsamManage.getPSAM()` Example Usage: public void HFDemo() {   R1HFAndPsamManage rfid = R1HFAndPsamManage.getInstance();   if (!rfid.connect(context)) {    //fail    return;   }   IHF14443A ihf14443A = rfid.getHF14443A();   IHF14443B ihf14443B = rfid.getHF14443B();   IHF15693 ihf15693 = rfid.getHF15693();   IPSAM ipsam = rfid.getPSAM();   HF14443RequestEntity entity = ihf14443A.requestTypeA();   if (entity == null) {    //"Card not found!"    return;   }   byte cMode = 0x60:A ; 0x61:B   byte cBlock;   byte[] txtKey;//6bytes   boolean reuslt = ihf14443A.authentication(cMode, cBlock, txtKey);   if (!reuslt) {    //The key validation fail    return;   }   //................
  RFIDBase |
  RFIDWithISO14443A | RFID模块ISO14443A协议操作类 RFID module ISO 14443A protocol operation type
  RFIDWithISO14443A4CPU | RFID模块ISO14443A CPU卡协议操作类 RFID module ISO14443A CPU card protocol operation type
  RFIDWithISO14443B | RFID模块ISO14443B协议操作类 RFID module ISO14443B protocol operation type
  RFIDWithISO15693 | RFID模块ISO15693协议操作类, RFID module ISO15639 protocol operation type
  RFIDWithLF | RFID低频（125K）操作类 RFID LF (125K) operation type
  RFIDWithUHFA4 | UHF模块 A4操作类 UHF module operation type 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
  RFIDWithUHFA4NetWork | 操作URA4设备以及UHF模块相关接口。(通过其他android设备控制A4) Operate URA4 devices and related interfaces of UHF modules. 操作步骤： Steps: 第一步：先通过`RFIDWithUHFA4NetWork.setIPAndPort(String ip, int port)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFA4NetWork.init(Context context)`连接读写器串口。同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFA4NetWork.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback btStateCallback)`监听连接状态。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFA4NetWork.setIPAndPort(String ip, int port)`-> `RFIDWithUHFA4NetWork.init(Context context)`.
  RFIDWithUHFA4RS232 | 操作URA4设备以及UHF模块相关接口。(通过其他android设备控制A4) Operate URA4 devices and related interfaces of UHF modules. 操作步骤： Steps: 第一步：先通过`RFIDWithUHFA4RS232.setUart(String path)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFA4RS232.init(Context context)`连接读写器串口。同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFA4RS232.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback btStateCallback)`监听连接状态。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFA4RS232.setUart(String path)`-> `RFIDWithUHFA4RS232.init(Context context)`.
  RFIDWithUHFA8 | UHF模块 A8操作类 UHF module operation type 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
  RFIDWithUHFA8NetWork | 操作URA8设备以及UHF模块相关接口。(通过其他android设备控制A8) Operate URA8 devices and related interfaces of UHF modules. 操作步骤： Steps: 第一步：先通过`RFIDWithUHFA8NetWork.setIPAndPort(String ip, int port)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFA8NetWork.init(Context context)`连接读写器串口。同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFA8NetWork.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback btStateCallback)`监听连接状态。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFA8NetWork.setIPAndPort(String ip, int port)`-> `RFIDWithUHFA8NetWork.init(Context context)`.
  RFIDWithUHFA8RS232 | 操作URA8设备以及UHF模块相关接口。(通过其他android设备控制A8) Operate URA8 devices and related interfaces of UHF modules. 操作步骤： Steps: 第一步：先通过`RFIDWithUHFA8RS232.setUart(String path)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFA8RS232.init(Context context)`连接读写器串口。同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFA8RS232.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback btStateCallback)`监听连接状态。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFA8RS232.setUart(String path)`-> `RFIDWithUHFA8RS232.init(Context context)`.
  RFIDWithUHFAxBase |
  RFIDWithUHFBLE | UHF模块低功耗蓝牙操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFRLM |
  RFIDWithUHFUART | UHF模块手持机，串口通信操作类 UHF module handheld, serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
  RFIDWithUHFUrxNetwork | UHF模块URx网口通信操作类 URx network operation of UHF module 第一步：先通过`RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFUrxNetwork.init(Context context)`连接读写器串口。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`-> `RFIDWithUHFUrxNetwork.init(Context context)`. 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxNetwork.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxNetwork.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
  RFIDWithUHFUrxUart | URx 模块，串口通信操作类 URx module , serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUrxUart.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUrxUart.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxUart.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxUart.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
  RFIDWithUHFUrxUsbToUart | URx 模块，串口通信操作类 URx module , serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
  RFIDWithUHFUSB | UHF模块手持机，USB通信操作类 UHF module handheld, USB operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUSB.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUSB.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUSB.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUSB.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
  ScanerLedLight | 扫描LED灯控制类（仅C6000有效） Scanning LED light control type ( valid for C6000 only)
  UhfBase |
  UHFProtocolParseBase |
  UsbFingerprint |
  VersionInfo | jar包信息类 jar pack infor type

- Enum Summary
  Enum | Description
  --- | ---
  Fingerprint.BufferEnum | 模块缓冲区枚举 Module buffer zone example.
  FingerprintWithFIPS.DataFormat | 指纹数据格式 Fingerprint data format
  FingerprintWithTLK1NC.BufferEnum | 模块缓冲区枚举 Module buffer zone example.
  FingerprintWithZAZ.BufferEnum | 模块缓冲区枚举 Module buffer zone example.
  Printer.BarcodeType | 1D条码类型
  Printer.PrinterStatus |
  RFIDWithISO14443A.DESFireEncryptionTypekEnum | DESFire卡加密类型 DESFire card encyption type
  RFIDWithISO14443A.DESFireFileTypekEnum | DESFire卡文件类型 DESFire card file typr
  RFIDWithISO14443A.KeyType | 密钥类型，适用于S50和S70标签。 key type, used for S50 and S70 tags.
  RFIDWithISO14443A.TagType | M1标签类型定义 M1 tag type definition
  RFIDWithISO15693.TagType | 标签类型 Tag type