## Uses of Interface
com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHFURx

- Packages that use IUHFURx
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.deviceapi.interfaces |

- - ### Uses of IUHFURx in com.rscja.deviceapi

    Classes in com.rscja.deviceapi that implement IUHFURx
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `RFIDWithUHFUrxNetwork` UHF模块URx网口通信操作类 URx network operation of UHF module 第一步：先通过`RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFUrxNetwork.init(Context context)`连接读写器串口。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`-> `RFIDWithUHFUrxNetwork.init(Context context)`. 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxNetwork.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxNetwork.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUart` URx 模块，串口通信操作类 URx module , serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUrxUart.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUrxUart.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxUart.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxUart.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUsbToUart` URx 模块，串口通信操作类 URx module , serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.

  - ### Uses of IUHFURx in com.rscja.deviceapi.interfaces

    Subinterfaces of IUHFURx in com.rscja.deviceapi.interfaces
    Modifier and Type | Interface and Description
    --- | ---
    `interface` | `IRFIDWithUHFUrxNetwork`
    `interface` | `IRFIDWithUHFUrxUart`
    `interface` | `IRFIDWithUHFUrxUsbToUart`